**MUSTERLEISTUNGSVERZEICHNIS**

**fliesen- und natursteinverlegung**

**ausgleichen von wand- und bodenflächen**

**Unternehmer:**

**Bauvorhaben:**

**Adresse:**

**Bauherr:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Wand- und Bodenflächen ausgleichen mit standfesten Spachtelmassen** |  |
| Untergründe ausgleichen mit hydraulisch erhärtendem, kunststoffmodifizierten Mörtel für Wand und Boden  Produkt: **SAKRET Betonspachtel für Wand und Boden BWB**  Eigenschaften:   * Verbrauch ca. 1,6 kg/m²/mm * Bis 10 mm * Für Nassbereiche * Für innen und außen * Für Wand, Boden und Decke   Schichtdicke im Mittel mm  Einheit m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
|  |  |
| Untergründe ausgleichen mit hydraulisch erhärtendem, kunststoffmodifizierten Mörtel für Wand und Boden  Produkt: **SAKRET Wand- und Bodenspachtel WBS**  Eigenschaften:   * Verbrauch ca. 1,4 kg/m²/mm * Bis 30 mm * Für Nassbereiche * Für innen und außen * Für Wand, Boden und Decke * Spannungsarm * Schnell Erhärtend   Schichtdicke im Mittel mm  Einheit m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
| **Zwischensumme:** | EUR |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Übertrag:** | EUR |
| **Bodenflächen ausgleichen mit Nivellierspachtelmassen** |  |
| Untergründe ausgleichen mit zementären, hydraulisch erhärtenden, kunststoffmodifizierten Nivelliermassen für Böden  Produkt: **SAKRET Fußbodenausgleichsmasse FAM**  Eigenschaften:   * Verbrauch ca. 1,6 kg/m²/mm * Bis 15 mm * Pumpfähig * Für Heizestriche * Stuhlrollengeeignet   Schichtdicke im Mittel mm  Einheit m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
|  |  |
| Untergründe ausgleichen mit zementären, hydraulisch erhärtenden, kunststoffmodifizierten Nivelliermassen für Böden  Produkt: **SAKRET Nivellierspachtelmasse spannungsarm NSP**  Eigenschaften:   * Verbrauch ca. 1,7 kg/m²/mm * Bis 20 mm * Pumpfähig * Für Heizestriche * Stuhlrollengeeignet * Für Nassbereiche * Für innen und außen   Schichtdicke im Mittel mm  Einheit m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
| **Zwischensumme:** | EUR |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Übertrag:** | EUR |
| Untergründe ausgleichen mit zementären, hydraulisch erhärtenden, kunststoffmodifizierten Nivelliermassen für Böden  Produkt: **SAKRET Verbundfließestrich NSP plus**  Eigenschaften:   * Verbrauch ca. 1,7 kg/m²/mm * Bis 40 mm * Pumpfähig * Für Heizestriche * Stuhlrollengeeignet * Für Nassbereiche * Für innen und außen * faserverstärkt   Schichtdicke im Mittel mm  Einheit m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
|  |  |
| Untergründe ausgleichen mit zementären, hydraulisch erhärtenden, kunststoffmodifizierten Nivelliermassen für Böden  Produkt: **SAKRET Holzdielenausgleichsmasse HDA**  Eigenschaften:   * Verbrauch ca. 1,6 kg/m²/mm * Bis 20 mm * Pumpfähig * Für Heizestriche * Für Holzuntergründe * Für Gussasphaltestriche * Stuhlrollengeeignet   Schichtdicke im Mittel mm  Einheit m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
| **Summe** | EUR |
| + **MWSt** | EUR |
| Gesamt | EUR |