**MUSTERLEISTUNGSVERZEICHNIS**

**fliesen- und natursteinverlegung**

**ausgleichen von wand- und bodenflächen**

**Unternehmer:**

**Bauvorhaben:**

**Adresse:**

**Bauherr:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Wand- und Bodenflächen ausgleichen mit standfesten Spachtelmassen** |  |
| Untergründe ausgleichen mit hydraulisch erhärtendem, kunststoffmodifizierten Mörtel für Wand und BodenProdukt: **SAKRET Betonspachtel für Wand und Boden BWB**Eigenschaften:* Verbrauch ca. 1,6 kg/m²/mm
* Bis 10 mm
* Für Nassbereiche
* Für innen und außen
* Für Wand, Boden und Decke

Schichtdicke im Mittel mmEinheit m²Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  EUR |
|  |  |
| Untergründe ausgleichen mit hydraulisch erhärtendem, kunststoffmodifizierten Mörtel für Wand und BodenProdukt: **SAKRET Wand- und Bodenspachtel WBS**Eigenschaften:* Verbrauch ca. 1,4 kg/m²/mm
* Bis 30 mm
* Für Nassbereiche
* Für innen und außen
* Für Wand, Boden und Decke
* Spannungsarm
* Schnell Erhärtend

Schichtdicke im Mittel mmEinheit m²Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  EUR |
| **Zwischensumme:** |  EUR |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Übertrag:** |  EUR |
| **Bodenflächen ausgleichen mit Nivellierspachtelmassen** |  |
| Untergründe ausgleichen mit zementären, hydraulisch erhärtenden, kunststoffmodifizierten Nivelliermassen für BödenProdukt: **SAKRET Fußbodenausgleichsmasse FAM**Eigenschaften:* Verbrauch ca. 1,6 kg/m²/mm
* Bis 15 mm
* Pumpfähig
* Für Heizestriche
* Stuhlrollengeeignet

Schichtdicke im Mittel mmEinheit m²Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  EUR |
|  |  |
| Untergründe ausgleichen mit zementären, hydraulisch erhärtenden, kunststoffmodifizierten Nivelliermassen für BödenProdukt: **SAKRET Nivellierspachtelmasse spannungsarm NSP**Eigenschaften:* Verbrauch ca. 1,7 kg/m²/mm
* Bis 20 mm
* Pumpfähig
* Für Heizestriche
* Stuhlrollengeeignet
* Für Nassbereiche
* Für innen und außen

Schichtdicke im Mittel mmEinheit m²Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  EUR |
| **Zwischensumme:** |  EUR |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Übertrag:** |  EUR |
| Untergründe ausgleichen mit zementären, hydraulisch erhärtenden, kunststoffmodifizierten Nivelliermassen für BödenProdukt: **SAKRET Verbundfließestrich NSP plus**Eigenschaften:* Verbrauch ca. 1,7 kg/m²/mm
* Bis 40 mm
* Pumpfähig
* Für Heizestriche
* Stuhlrollengeeignet
* Für Nassbereiche
* Für innen und außen
* faserverstärkt

Schichtdicke im Mittel mmEinheit m²Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  EUR |
|  |  |
| Untergründe ausgleichen mit zementären, hydraulisch erhärtenden, kunststoffmodifizierten Nivelliermassen für Böden Produkt: **SAKRET Holzdielenausgleichsmasse HDA**Eigenschaften:* Verbrauch ca. 1,6 kg/m²/mm
* Bis 20 mm
* Pumpfähig
* Für Heizestriche
* Für Holzuntergründe
* Für Gussasphaltestriche
* Stuhlrollengeeignet

Schichtdicke im Mittel mmEinheit m²Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  EUR |
|  **Summe** |  EUR |
|  + **MWSt** |  EUR |
| Gesamt |  EUR |