**Putzsysteme - Innendämmung**

|  |  |
| --- | --- |
| **Befestigung von leichten Lasten**  Leichte, ruhende Lasten (bis 6,0 kg Einzelgewicht) können in den Calciumsilikat-Dämmplatten befestigt werden. Der Achsabstand ist dabei so zu wählen, dass nur ein Dübel je Dämmstoffplatte gesetzt wird.  Befestigungsmittel für leichte/ruhende Lasten, z. B.:   * Flachdübel (bis 3 kg) * Spiraldübel 50 (bis 4 kg)/85 (bis 5 kg)/120 (bis 6 kg) mm * Fischer Spiraldübel FID 50 (bis 5 kg)   Produkt:  Einheit St.  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
|  |  |
| **Befestigung von schweren Lasten**  Schwere Lasten (über 6 kg Einzelgewicht), Konsol- oder statisch tragende Lasten sind durch den Dämmstoff hindurch im tragfähigen Untergrund zu verankern. Ggf. ist bei Konsollasten ein statischer Nachweis mit beizufügen.  Befestigungsmittel für Konsol- bzw. statisch tragende Lasten, z. B.:   * Fischer Therm**a**x, Lastklasse:   Angebotenes Erzeugnis/System:    Einheit St.  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
|  |  |