**Putzsysteme - Innendämmung**

|  |  |
| --- | --- |
| **Dämmung von Laibungen**  Vorhandene Laibungen mit der Calciumsilikat- Laibungsplatte dämmen. Vollflächig auf dem trag- und klebefähigen Untergrund, planeben und press gestoßen im Kammbettverfahren anbringen. Stoß- und Lagerfugen sind nicht zu verkleben. Der Kleber wird mit einer Traufel (10er Zahnung) auf die Dämmplattenoberfläche aufgekämmt. Platten werden mit leichtem Druck im Laibungsbereich eingeschwommen.  Verarbeitung der Calciumsilikat-Laibungsplatten entsprechend den Herstellervorschriften einschl. aller Materialien und Befestigungsmittel liefern und montieren.  **Produkt: SAKRET Leichtspachtel RYGOL Calciumsilikat-Laibungsplatte d = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  Einheit m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
|  |  |