**Putzsysteme - Innendämmung**

|  |  |
| --- | --- |
| **Fliesen auf Calciumsilikat-Dämmplatten**Die Grundlage bildet ein klebegeeigneter Untergrund, bestehend aus SAKRET Leichtmörtel und SAKRET Armierungsgewebe sowie eine zusätzliche Verdübelung mittels Schraubdübel, Tellerdurchmesser ≥ 60 mm (nass in nass) durch das Gewebe hindurch mit ca. 4 Stück/m² im tragfähigen Untergrund. Das Fliesengewicht ist auf max. 15 kg/m² begrenzt.Verbrauch Dübel:ca. 4 Stück/m² nass in nass, Dämmstoffdübel mit Tellerdurch-messer ≥ 60 mm * SAKRET STR U 115, bis 60 mm Dämmstärke
* SAKRET STR U 135, bis 80 mm Dämmstärke
* SAKRET STR U 155, bis 100 mm Dämmstärke

weitere Längen auf Anfrageoder gleichwertigProdukt: Einheit m²Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  EUR |
|  |  |