**Putzsysteme - Innendämmung**

|  |  |
| --- | --- |
| **Konstruktive Anschlüsse**Anschlüsse von Calciumsilikat-Dämmplatten an[ ]  Stahlkonstruktionen[ ]  Stahlbeton[ ]  HolzbalkenElastische Entkoppelung der Dämmstoffebene mittels Fugendichtband. Die Armierungsschicht ist oberflächenbündig dauerelastisch anzudichten. Die Entkopplung zu Holzbalken erfolgt mittels Hanfband oder gleichwertigem Material.Produkt: Einheit lfmEinheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  EUR |
| **Zwischensumme:** |  EUR |