**Innenputze – Kalk-Gips-Maschinenputz MIP 02**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kalk-Gips-Maschinenputz MIP 02**  Putzmörtel nach DIN EN 13279 der Klasse B2/50/2  Einlagig als Maschinenputz auf Mauerwerk auftragen.  Oberfläche sauber gefilzt  Körnung: 0 - 1,4 mm  **Erfüllt die Kriterien des Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) nach dem Anforderungskatalog**  **Produkt: RYGOL Kalk-Gips-Maschinenputz MIP 02**  Einheit:       m²  Einheitspreis:       EUR Gesamtpreis: | EUR |