**Innenputze – Kalkputz KP 01**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kalkputz KP 01**  Kalkputz KP 01, CS I, WC0, DIN EN 998-1 einlagig in zwei Arbeitsgängen nass in nass in 10 bis 15 mm Auftragsdicke auf vorbereiteten Untergrund auftragen; die maximalen Schichtdicken bei KP 1 (10 mm) pro Putzlage sind einzuhalten. Gegebenenfalls mehrlagig arbeiten. Vorhergehende Putzlagen sind aufzurauen.  Oberfläche sauber gefilzt  Körnung: 0 – 0,8 mm  **Erfüllt die Kriterien des Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) nach dem Anforderungskatalog**  **Produkt: RYGOL Kalkputz KP 01**  Einheit m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
|  |  |