**Innenputze – Kalkputz Trass universal KP 03 Trass universal**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kalkputz Trass universal KP 03 Trass universal**  Kalkputz Trass universal, CS II WC2 der DIN EN 998-1, einlagig in zwei Arbeitsgängen nass in nass 10 mm bis 15 mm dick auftragen.  Oberfläche sauber filzen, (als Fliesenuntergrund Oberfläche scharf abziehen, nicht filzen)  Körnung: 0 - 3,2 mm  **Erfüllt die Kriterien des Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) nach dem Anforderungskatalog**  **Produkt: RYGOL Kalkputz Trass universal KP 03 Trass universal**  Einheit m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
|  |  |