**Putzsysteme - Außenputze**

|  |  |
| --- | --- |
| **Feuchteschutz**  Ausführung entsprechend der Richtlinie "Fassadensockelputz/Außenanlage". |  |
|  |  |
| **Feuchteschutz Sockelputz Spritzwasser/erdberührter Bereich**  Abdichten des Putzes im Spritzwasserbereich bis mindestens  5 cm oberhalb des Geländes und im erdberührten Bereich mit einer mineralisch, hochvergüteten 2 komponentigen Abdichtungsspachtel, filzbar.  Auftagsdicke 3 - 5 mm  **Produkt: RYGOL Abdichtungsspachtel ADS-F**  Einheit: m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
|  |  |
| **Schutzlage**  Geeignete Schutzlage zur Vermeidung von Beschädigungen des Feuchtigkeitsschutzes aus Pos. \_\_\_\_\_\_\_\_ fachgerecht einbauen  Produkt:  Einheit: m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |