**Putzsysteme - Außenputze**

|  |  |
| --- | --- |
| **Putzarmierung** |  |
|  |  |
| **Vollflächige Gewebespachtelung**Mineralischen Armierungsputz, Normalputzmörtel in CS III WC2 nach DIN EN 998-1, mit vollflächiger Gewebeeinlage aus hochreißfestem, alkalibeständigem Armierungsgewebe vollflächig auf Unterputz der Pos. \_\_\_\_\_\_\_\_ ca. 5 mm aufbringen, einschließlich Armierungspfeile als Diagonalarmierung an Fenster- und Türecken oder sonstiger Flächeneinschnitte.**FSP und FSP-L erfüllen die Kriterien des Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) nach dem Anforderungskatalog**Anzahl Fenster/Türen: Stück**Produkt:** **[ ]  RYGOL Flex-Fassadenspachtel FSP****[ ]  RYGOL Flex-Fassadenspachtel FSP-LSAKRET ArmierungsgewebeSAKRET WDVS Diagnoalarmierungstreifen**Einheit: m²Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  EUR |
| **Gewebespachtelung auf Sockelputz**Mineralischen Armierungsputz, Normalputzmörtel CS III WC2 nach DIN EN 998-1 auf den zuvor aufgerauten Sockelputz (auch bei Leichtsockelputzen) in einer Stärke von ca. 5 mm aufbringen und zeitgerecht abfilzen. Die Standzeiten des Sockelputzes sind zu beachten. In das obere Drittel der Spachtel wird ein alkalibeständiges Glasfasergewebe eingelegt.**RYGOL FSP erfüllt die Kriterien des Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) nach dem Anforderungskatalog****Produkt: RYGOL Flex-Fassadenspachtel FSPSAKRET Armierungsgewebe**Einheit: m²Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  EUR |