**Putzgrundvorbereitungen**

|  |  |
| --- | --- |
| **Putzprofile und Anputzleisten** |  |
|  |  |
| **Hinweis**Putzträger/Putzprofile sind in folgenden Bereichen aus Edelstahl auszuführen:* in Feuchträumen
* im Sockel- und erdberührten Bereichen
* in Sanierputzsystemen
 |  |
|  |  |
| **Drahteckwinkel – Außenputz**Drahteckwinkel an Gebäudekanten und -öffnungen auf Unterputzdicke mit geeignetem Mörtel auf vorbereiteten Untergrund lot- und fluchtrecht anbringen.Putzdicke: mmMaterial: [ ]  rostfreier Edelstahl[ ]  verzinkt **Produkt: RYGOL Drahteckwinkel AP RYGOL Drahteckwinkel APA asymmetrisch**Einheit lfmEinheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  EUR |
|  |  |
| **Putzeckleiste, verzinkt - Innenputz**Kantenprofil aus verzinktem Stahlblech an Gebäudekanten und ‑öffnungen auf Unterputzdicke mit Ansetzmörtel auf vorbereiteten Untergrund lot- und fluchtrecht anbringen.Putzdicke: mm**Produkt: RYGOL Putzeckleiste 1007**Einheit lfmEinheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  EUR |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Putzeckleiste Edelstahl – Innenputz**Kantenprofil aus rostfreiem Edelstahl an Gebäudekanten und -öffnungen auf Unterputzdicke mit Ansetzmörtel auf vorbereiteten Untergrund lot- und fluchtrecht anbringen.Putzdicke: mm**Produkt: RYGOL Putzeckleiste, Edelstahl**Einheit lfmEinheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  EUR |
|  |  |
| **Putzabschlussprofil**Putzabschlussprofil auf Fertigputzdicke mit geeignetem Mörtel auf vorbereiteten Untergrund lot- und fluchtrecht anbringen. Putzdicke: mm Material: verzinkt**Produkt: RYGOL Putzabschlussprofil 1222**Einheit lfmEinheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  EUR |
|  |  |
| **Anputzleiste**Selbstklebendes Kunststoff-Profil als schlagregendichten und UV-beständigen Anschluss an Fenster- und Türrahmen anbringen.Breite: [ ]  9 mm[ ]  12mm**Produkt: RYGOL Anputzleiste MINI** Einheit lfmEinheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  EUR |
|  |  |
| **Bossenprofil - Außenputz**Liefern und Anbringen eines Bossenprofiles aus Aluminium weiß mit Grundbeschichtung an den Untergrund und Herausarbeiten der Bossenstruktur ca. 10 mmPutzdicke: 20 mm**Produkt: RYGOL Bossenprofil 9295**Einheit lfmEinheitspreis: EUR Gesamtpreis |  EUR |