**MUSTERLEISTUNGSVERZEICHNIS**

**FENSTERBÄNKE**

**Unternehmer:**

**Bauvorhaben:**

**Adresse:**

**Bauherr:**

**Fensterbänke - Aluminium**

Liefern und Einbauen von Fensterbänken aus Aluminium mit einer Tropfkante von 40 mm und mit aufgesteckten, wasserdichten und in sich dehnfähigen Gleitendstücken mit einer Putzaufkantung von

mindestens 22 mm.

Vorkomprimiertes Fugendichtband oder spezial Fensterbankdichtung zwischen Fensterbank-Anschraubsteg und Fensterrahmen anbringen. Hohlräume unter den Fensterbänken mit Füllschaum ausschäumen, oder mit geeigneten Dämmstoffen (Dämmkeil/Mineralwolle) unterfüllen.

Einschließlich Liefern und montieren von Fensterbank Niederhalter ab 1,50 m Länge und/oder Ausladung >150 mm gegen Wind und Soglasten im Abstand von ca. 900 mm.

Einschließlich Liefern und Einbau eines Antidröhnbandes unterhalb der Fensterbank.

Die Verlegerichtlinien des Herstellers sind zu beachten.

Vor Bestellung der Fensterbänke sind die genauen Maße vor Ort zu prüfen.

Ausladung: mm

**Produkt: RYGOL Fensterbank (dunkel eloxiert/silber eloxiert/weiss)  
RYGOL Fensterbank Niederhalter  
RYGOL Fensterbank Fugendichtband, vorkomprimiert  
RYGOL Antidröhnband**

Einheit m²

Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: EUR

**Bordprofile**

Liefern und Anbringen des Aluminium-Gleitendstück MF 400 Putzaufkantung 22 mm > Wasserdicht inkl. Dehnungsausgleich.

Ausladung: mm

**Produkt: RYGOL Fensterbank Gleitendstück MF400**

Einheit m²

Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: EUR

**Fugendichtband 2 - 6 mm an Anschlussfuge-Bordprofil**

Liefern und schlagregendichtes Herstellen der Anschlussfugen zum Bordprofil mit vorkomprimiertem, expandierendem Fugendichtband.

Fugendichtband an der Fugenflanke vorkleben, Dämmplatten press gegen Stoßen. Armierungsschicht bis zum Fugenrand führen, Fugendichtband mit Schlussbeschichtung überdecken.

**Produkt: RYGOL Fugendichtband, vorkomprimiert**

Einheit m²

Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: EUR