**MUSTERLEISTUNGSVERZEICHNIS**

**fliesen- und natursteinverlegung**

**abdichten von Wand- und Bodenflächen**

**Unternehmer:**

**Bauvorhaben:**

**Adresse:**

**Bauherr:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Wand- und Bodenflächen abdichten** |  |
| Abdichten auf gereinigten und grundierten Wand- und Bodenflächen mit flexibler DispersionsabdichtungProdukt: **SAKRET Flexible Dispersionsabdichtung FDA**Eigenschaften:* Verbrauch ca. 350 - 700g/m² pro Schicht
* Trockenschichtdicke mind. 0,5 mm
* Lösemittelfrei
* Schnell trocknend
* Gebrauchsfertig
* Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen (FBK) im bauaufsichtlich geregelten Bereich:FBK A (für Wand)
* Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen (FBK) im bauaufsichtlich nicht geregelten Bereich:FBK A0

Einheit m²Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  EUR |
|  |  |
| Abdichten auf gereinigten und grundierten Wand- und Bodenflächen mit hydraulisch erhärtender, 1-komponentiger, zementärer AbdichtungProdukt: **SAKRET Flexible Dichtungsschlämme FDS**Eigenschaften:* Verbrauch ca. 1,4 kg/m² pro Schicht
* Trockenschichtdicke mind. 2,0 mm
* Rissüberbrückend
* Für innen und außen
* Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen (FBK) im bauaufsichtlich geregelten Bereich:FBK A, B
* Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen (FBK) im bauaufsichtlich nicht geregelten Bereich:FBK A0, B0

Einheit m²Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  EUR |
| **Zwischensumme:** |  EUR |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Übertrag:** |  EUR |
| Abdichten auf gereinigten und grundierten Wand- und Bodenflächen mit hydraulisch erhärtender, 2-komponentiger, zementärer AbdichtungProdukt: **SAKRET Schnellbauabdichtung SBA plus**Eigenschaften:* Verbrauch ca. 1,3 kg/m² pro Schicht
* Trockenschichtdicke mind. 2,0 mm
* Rissüberbrückend
* Besonders standfest
* Schnell überarbeitbar
* Für innen und außen
* Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen (FBK) im bauaufsichtlich geregelten Bereich:FBK A, B,
* Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen (FBK) im bauaufsichtlich nicht geregelten Bereich:FBK A0, B0

Einheit m²Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  EUR |
|  |  |
| Abdichten auf gereinigten und grundierten Wand- und Bodenflächen mit chemikalienbeständiger, 2-komponentiger Abdichtungsbeschichtung auf PolyurethanhharzbasisProdukt: **SAKRET Abdichtung Säurefest AS**Eigenschaften:* Verbrauch ca. 300 - 500 g/m² pro Schicht
* Trockenschichtdicke mind. 1,4 mm
* Lösemittelfrei
* Rissüberbrückend
* Für innen und außen
* Chemikalienbeständig
* Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen (FBK) im bauaufsichtlich geregelten BereichFBK A, B, C
* Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen (FBK) im bauaufsichtlich nicht geregelten Bereich:FBK A0, B0

Einheit m²Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  EUR |
| **Zwischensumme:** |  EUR |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Übertrag:** |  EUR |
| Abdichten und entkoppeln auf gereinigten und grundierten Wand- und Bodenflächen mit dünnschichtiger, flexibler Abdichtungs- und EnkopplungsbahnProdukt: **SAKRET Dichtbahn DI**Eigenschaften:* Leicht zu verarbeiten
* Rissüberbrückend
* Wasserundurchlässig
* Für innen und außen
* Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen (FBK) im bauaufsichtlich geregelten Bereich:FBK A, C
* Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen (FBK) im bauaufsichtlich nicht geregelten Bereich:FBK A0

Einheit m²Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  EUR |
|  |  |
| **Wand- und Bodenanschlüsse abdichten** |  |
| Abdichten von Wand- und Bodenanschlüssen mit flexiblen Spezialdichtband Produkt: [ ]  **SAKRET Dichtband flexibel D gelb****[ ]  SAKRET Dichtband Premium DP**Eigenschaften:* Für innen und außen
* Beständig gegen Chemikalien
* Wasserundurchlässig
* Rissüberbrückend
* Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen (FBK) im bauaufsichtlich geregelten Bereich:FBK A, B, C
* Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen (FBK) im bauaufsichtlich nicht geregelten Bereich:FBK A0, B0

Einheit mEinheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  EUR |
| **Zwischensumme:** |  EUR |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Übertrag:** |  EUR |
| Abdichten von Innen- und Außenecken mit flexiblen DichteckenProdukt: [ ]  **SAKRET Dichtecke DE innen****[ ]  SAKRET Dichtecke DE außen**Eigenschaften:* Beständig gegen Chemikalien
* Wasserundurchlässig
* Für innen und außen
* Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen (FBK) im bauaufsichtlich geregelten Bereich:FBK A, B, C
* Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen (FBK) im bauaufsichtlich nicht geregelten Bereich:FBK A0, B0

Einheit StückEinheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  EUR |
|  |  |
| **Rohrdurchführungen abdichten** |  |
| Abdichten von Rohrdurchführungen mit flexiblen DichtmanschettenProdukt: [ ]  **SAKRET Dichtmanschette Wand DW****[ ]  SAKRET Dichtmanschette Boden DB**Eigenschaften:* Beständig gegen Chemikalien
* Wasserundurchlässig
* Für innen und außen
* Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen (FBK) im bauaufsichtlich geregelten Bereich:FBK A, B, C
* Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen (FBK) im bauaufsichtlich nicht geregelten Bereich:FBK A0, B0

Einheit StückEinheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  EUR |
|  **Summe** |  EUR |
|  + **MWSt** |  EUR |
| Gesamt |  EUR |