**MUSTERLEISTUNGSVERZEICHNIS**

**Fliesen- und Natursteinverlegung**

**Untergrundprüfung und Vorbehanldung**

**Unternehmer:**

**Bauvorhaben:**

**Adresse:**

**Bauherr:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Untergrund prüfen**  Untergrund prüfen, ob dieser fest, fett- und staubfrei ist. Festigkeitsmindernde Schichten sind zu entfernen. |  |
|  |  |
| **Reinigen des Untergrundes**  Reinigen des Untergrundes von grober Verschmutzung, z. B. Gipsreste, Mörtelreste, Farbreste, Öl.  Einheit m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
|  |  |
| **Anschleifen des Estrichs**  Estrichoberflächen sind anzuschleifen und von Sinter- und Trennschichten zu befreien.  Einheit m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
|  |  |
| **Verharzen von Estrichrissen**  Erstellen einer kraftschlüssigen Verbindung von Rissen in Estrichen  Produkt: **SAKRET Gießharz schnell GHs**  Einheit m  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
| **Zwischensumme:** | EUR |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Übertrag:** | EUR |
| **Aufbringung von Haftbrücken** |  |
|  |  |
| **Grundieren von saugfähigen Untergründen**  Grundieren von saugfähigen Untergründen als Vorbehandlung für nachfolgende Spachtelmassen, Abdichtungssysteme, Dünnbettmörtel und Mittelbettmörtel mit Dispersionsgrundierung  Produkt: **SAKRET Universalgrundierung gebrauchsfertig UGG**  Eigenschaften:   * Verbrauch ca. 150 g/m² * Für innen und außen * Für Wand und Boden * Lösemittelfrei * Kontrollfarbe blau   Einheit m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
|  |  |
| **Grundieren von saugfähigen Untergründen**  Grundieren von saugfähigen Untergründen als Vorbehandlung für nachfolgende Spachtelmassen, Abdichtungssysteme, Dünnbettmörtel und Mittelbettmörtel mit Dispersionsgrundierung  Produkt: **SAKRET Universalgrundierung UG**  Eigenschaften:   * Verbrauch ca. 50 – 300 g/m² * Für innen und außen * Für Wand und Boden * Lösemittelfrei * Kontrollfarbe gelb   Einheit m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
| **Zwischensumme:** | EUR |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Übertrag:** | EUR |
| **Grundieren von Anhydrit und Holz**  Grundieren von Anhydrit- und Holzgründen als Vorbehandlung für nachfolgende Spachtelmassen, Abdichtungssysteme, Dünnbettmörtel und Mittelbettmörtel.  Produkt: **SAKRET Grundierung für Anhydrit und Holz A & H**  Eigenschaften:   * Verbrauch ca. 100 – 200 g/m² * Für Wand und Boden * Lösemittelfrei * Kontrollfarbe grün   Einheit m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
|  |  |
| **Grundieren von saugfähigen Untergründen und dichten, nichtsaugenden Untergründen**  Grundieren von saugfähigen Untergründen (1 : 1 verdünnt) und dichten, nichtsaugenden Untergründen als Vorbehandlung für nachfolgende Spachtelmassen, Abdichtungssysteme, Dünnbettmörtel und Mittelbettmörtel  Produkt: **SAKRET Schnellhaftgrund SHG**  Eigenschaften:   * Verbrauch ca. 100 – 150 ml/m² * Für innen und außen * Für Wand und Boden * Lösemittelfrei * Kontrollfarbe blau-transparent * Schnell trocknend   Einheit m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
| **Zwischensumme:** | EUR |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Übertrag:** | EUR |
| **Grundieren von feuchteempfindlichen Untergründen**  Grundieren von feuchteempfindlichen Untergründen (z. B. Holzuntergründe, Calciumsulfatestriche, Gußasphaltestriche) als Vorbehandlung für nachfolgende Spachtelmassen, Abdichtungssysteme, Dünnbettmörtel und Mittelbettmörtel und zum Absperren von Feuchtigkeit aus dem Untergrund (bis 4,5 % Restfeuchte)  Produkt: **SAKRET Anhydrithaftgrund einkomponentig AHG**  Eigenschaften:   * Verbrauch ca. 150 – 300 g/m² * Für Wand und Boden * Entspricht GEV Emicode EC1 (R) * Kontrollfarbe rotbraun * Schnell trocknend * gebrauchsfertig   Einheit m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
|  |  |
| **Grundieren von feuchteempfindlichen und chemisch belasteten Untergründen**  Grundieren von saugfähigen und nicht saugfähigen, feuchteempfindlichen und chemisch belasteten Untergründen als Vorbehandlung für nachfolgende Spachtelmassen, Abdichtungssysteme, Dünnbettmörtel und Mittelbettmörtel.  Produkt: **SAKRET Spezialgrundierung SG**  Eigenschaften:   * Verbrauch ca. 300 – 500 g/m² * Für innen und außen * Für Wand und Boden * Lösemittelfrei * Kontrollfarbe transparent   Einheit m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
| **Summe** | **EUR** |
| + **MWSt** | EUR |
| Gesamt | EUR |