**MUSTERLEISTUNGSVERZEICHNIS**

**Fliesen- und Natursteinverlegung**

**Verfugen von Wand- und Bodenflächen**

**Ausbilden von Silikonfugen**

**Unternehmer:**

**Bauvorhaben:**

**Adresse:**

**Bauherr:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Wand- und Bodenflächen verfugen** |  |
| Verfugen von Wand- und Bodenflächen mit hydraulisch erhärtender, trasshaltiger NatursteinfugeProdukt: **SAKRET Trassnaturstein-Fuge TNF**Eigenschaften:* CG1 nach DIN EN 13888
* Fugenbreite 6 - 30 mm
* Für innen und außen
* Für Naturstein
* Grau

Einheit m²Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  EUR |
|  |  |
| Verfugen von Wand- und Bodenflächen mit hydraulisch erhärtendem FugenmörtelProdukt: **SAKRET Fugenschlämmmörtel FM**Eigenschaften:* CG1 nach DIN EN 13888
* Fugenbreite 4 - 15 mm
* Für innen und außen
* Grau

Einheit m²Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  EUR |
|  |  |
| Verfugen von Wand- und Bodenflächen mit hydraulisch erhärtendem Fugenmörtel.Produkt: **SAKRET Fugenschlämmmörtel extra FMe**Eigenschaften:* CG2 WA nach DIN EN 13888
* Fugenbreite 2 - 20 mm
* Für innen und außen
* Für Heizestriche

Fugenfarbe: Einheit m²Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  EUR |
| **Zwischensumme:** |  EUR |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Übertrag:** |  EUR |
| Verfugen von Wand- und Bodenflächen mit hydraulisch erhärtendem FugenmörtelProdukt: **SAKRET Fugengrau FG**Eigenschaften:* CG2 WA nach DIN EN 13888
* Fugenbreite 2 - 7 mm
* Für innen und außen
* Wasserfest

Fugenfarbe: Einheit: m²Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  EUR |
|  |  |
| Verfugen von Wand- und Bodenflächen mit hydraulisch erhärtendem, schnell abbindenden FugenmörtelProdukt: **SAKRET Natur- und Feisteinzeugfugenmörtel NFF**Eigenschaften:* CG2 WA nach DIN EN 13888
* Hochflexibel
* Schnell erhärtend
* Fugenbreite 2 - 10 mm
* Für innen und außen
* Für Heizestriche

Fugenfarbe: Einheit m²Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  EUR |
| **Zwischensumme:** |  EUR |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Übertrag:** |  EUR |
| Verfugen von Wand- und Bodenflächen mit 2-komponentiger Reaktionsharzfuge auf Reaktionsharzbasis.Produkt: **SAKRET Epoxidharzfuge EPK-F**Eigenschaften:* RG 2 nach DIN EN 13888
* Fugenbreite 3 - 15 mm
* Lösemittelfrei
* Chemikalienbeständig
* Hoch belastbar
* Für Heizestriche
* Für innen und außen
* Dunkelgrau

Einheit m²Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  EUR |
|  |  |
| **Bewegungs- und Anschlussfugen an Wand und Boden ausbilden mit Silikonfugen** |  |
| Verfugen von Wand- und Bodenfugen mit essigvernetztem SilikonkautschukProdukt: **SAKRET Silikon-Dicht E SD**Eigenschaften:* Lichtecht
* Feuchtraumbeständig
* Fungizid eingestellt
* Für innen und außen

Fugenfarbe: Einheit mEinheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  EUR |
| **Zwischensumme:** |  EUR |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Übertrag:** |  EUR |
| **Bewegungs- und Anschlussfugen an Wand und Boden ausbilden mit Silikonfugen für Naturstein** |  |
| Verfugen von Wand- und Bodenfugen mit essigvernetztem SilikonkautschukProdukt: **SAKRET Silikon-Dicht E SD**Eigenschaften:* Lichtecht
* Feuchtraumbeständig
* Geruchsarm
* Fungizid eingestellt
* Für innen und außen
* Für Naturstein

Fugenfarbe: Einheit mEinheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  EUR |
|  **Summe** |  EUR |
|  + **MWSt** |  EUR |
| Gesamt |  EUR |