**MUSTERLEISTUNGSVERZEICHNIS**

**fliesen- und natursteinverlegung**

**verlegen von wand- und bodenflächen mit naturstein**

**Unternehmer:**

**Bauvorhaben:**

**Adresse:**

**Bauherr:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Wandflächen verlegen mit hydraulisch erhärtendem Natursteinkleber**  Verlegen auf gereinigten und grundierten (evtl. abgedichteten) Wandflächen mit standfestem, flexiblen Natursteinkleber mit verlängerter klebeoffener Zeit  Naturwerkstein:  Produkt: **SAKRET Natursteinkleber weiß NKw**  Eigenschaften:   * C2 TE nach DIN EN 12004 * Verbrauch ca. 1,6 - 4,2 kg/m² * Für innen und außen * Für Heizestriche * Standfest * Lange klebeoffene Zeit   Einheit m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
|  |  |
| **Bodenflächen verlegen mit hydraulisch erhärtendem Natursteinkleber**  Verlegen auf gereinigten und grundierten (evtl. abgedichteten) Bodenflächen mit standfestem, flexiblen Natursteinkleber mit verlängerter klebeoffener Zeit  Naturwerkstein:  Produkt: **SAKRET Natursteinkleber weiß NKw**  Eigenschaften:   * C2 TE nach DIN EN 12004 * Verbrauch ca. 1,6 - 4,2 kg/m² * Für innen und außen * Für Heizestriche * Standfest * Lange klebeoffene Zeit   Einheit m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
| **Zwischensumme:** | EUR |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Übertrag:** | EUR |
| **Wandflächen verlegen mit hydraulisch schnell erhärtendem Natursteinkleber**  Verlegen auf gereinigten und grundierten (evtl. abgedichteten) Wandflächen mit standfestem, flexiblen Natursteinkleber  Naturwerkstein:  Produkt: **SAKRET Natursteinkleber weiß schnell NKws**  Eigenschaften:   * C2 FT nach DIN EN 12004 * Verbrauch ca. 1,6 - 4,2 kg/m² * Für verfärbungsfreudige Natursteine * Für innen und außen * Schnell erhärtend * Für Heizestriche * Standfest   Einheit m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
|  |  |
| **Bodenflächen verlegen mit hydraulisch schnell erhärtendem Natursteinkleber**  Verlegen auf gereinigten und grundierten (evtl. abgedichteten) Bodenflächen mit standfestem, flexiblen Natursteinkleber  Naturwerkstein:  Produkt: **SAKRET Natursteinkleber weiß schnell NKws**  Eigenschaften:   * C2 FT nach DIN EN 12004 * Verbrauch ca. 1,6 - 4,2 kg/m² * Für verfärbungsfreudige Natursteine * Für innen und außen * Schnell erhärtend * Für Heizestriche * Standfest   Einheit m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
| **Zwischensumme:** | EUR |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Übertrag:** | EUR |
| **Wandflächen verlegen mit hydraulisch schnell erhärtendem Mittelbettmörtel mit kristalliner Bindung**  Verlegen auf gereinigten und grundierten (evtl. abgedichteten) Wandflächen mit standfestem, flexiblen, schnell erhärtendem Mittelbettmörtel mit kristalliner Bindung  Naturwerkstein:  Produkt: **SAKRET Mittelbettmörtel schnell MBMs**  Eigenschaften:   * C2 FT nach DIN EN 12004 * Verbrauch ca. 5,7 kg/m² mit Mittelbettzahnung 20/15 mm * Für innen und außen * Früh Haftfest * Schnell erhärtend * Für Heizestriche * Standfest   Einheit m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
|  |  |
| **Bodenflächen verlegen mit hydraulisch schnell erhärtendem Mittelbettmörtel mit kristalliner Bindung**  Verlegen auf gereinigten und grundierten (evtl. abgedichteten) Bodenflächen mit standfestem, flexiblen, schnell erhärtendem Mittelbettmörtel mit kristalliner Bindung  Naturwerkstein:  Produkt: **SAKRET Mittelbettmörtel schnell MBMs**  Eigenschaften:   * C2 FT nach DIN EN 12004 * Verbrauch ca. 5,7 kg/m² mit Mittelbettzahnung 20/15 mm * Für innen und außen * Früh Haftfest * Schnell erhärtend * Für Heizestriche * Standfest   Einheit m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
| **Zwischensumme:** | EUR |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Übertrag:** | EUR |
| **Bodenflächen verlegen mit hydraulisch erhärtendem Mittelbettmörtel**  Verlegen auf gereinigten und grundierten (evtl. abgedichteten) Bodenflächen mit flexiblen Mittelbettmörtel  Naturwerkstein:  Produkt: **SAKRET Mittelbettmörtel grau MBMg**  Eigenschaften:   * C2 E nach DIN EN 12004 * Verbrauch ca. 5,7 kg/m² mit Mittelbettzahnung 20/15 mm * Für innen und außen * Für Heizestriche * Verlängerte Klebeoffene Zeit   Einheit m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
|  |  |
| **Bodenflächen verlegen mit hydraulisch erhärtendem Dickbettmörtel**  Verlegen auf gereinigten und vorbehandelten Bodenflächen (z. B. mit SAKRET Kontaktschlämme KS) mit hydraulisch erhärtendem Dickbettmörtel  Naturwerkstein:  Produkt: **SAKRET Trassnatursteinmörtel TM**  Eigenschaften:   * Schichtdicken 10 - 35 mm * Verbrauch 1,7 kg/m²/mm * Für innen und außen * Wasserfest * Körnung 0 - 4 mm * Verlängerte Klebeoffene Zeit   Einheit m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
| **Zwischensumme:** | EUR |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Übertrag:** | EUR |
| **Wandflächen verlegen hydraulisch erhärtendem Dickbettmörtel**  Verlegen auf gereinigten und vorbehandelten Wandflächen (z. B. mit SAKRET Kontaktschlämme KS) mit hydraulisch erhärtendem Dickbettmörtel  Naturwerkstein:  Produkt:. **SAKRET Trassnaturstein-Verlegemörtel TNV**  Eigenschaften:   * Schichtdicken 10 - 35 mm * Verbrauch 1,7 kg/m²/mm * Für innen und außen * Für Heizestriche * Körnung 0 - 2 mm * Wasserfest * Verlängerte Klebeoffene Zeit   Einheit m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
|  |  |
| **Bodenflächen verlegen hydraulisch erhärtendem Dickbettmörtel**  Verlegen auf gereinigten und vorbehandelten Bodenflächen (z. B. mit SAKRET Kontaktschlämme KS) mit hydraulisch erhärtendem Dickbettmörtel  Naturwerkstein:  Produkt: **SAKRET Trassnaturstein-Verlegemörtel TNV**  Eigenschaften:   * Schichtdicken 10 - 35 mm * Verbrauch 1,7 kg/m²/mm * Für innen und außen * Für Heizestriche * Körnung 0 - 2 mm * Wasserfest * Verlängerte Klebeoffene Zeit   Einheit m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
| **Zwischensumme:** | EUR |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Übertrag:** | EUR |
| **Kantenausbildungen wie z. B Profile, oder Gehrung**  Hersteller:  Produkt:  Einheit m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
| **Summe** | EUR |
| + **MWSt** | EUR |
| Gesamt: | EUR |