**Putzsysteme - Innendämmung**

|  |  |
| --- | --- |
| **Angrenzende nicht massive Bauteile:**Elastischen Randdämm-/Entkopplungsstreifen aus z. B. Hanf nach Herstellerangaben als Bewegungsdämmfuge zwischen Dämmplatte und angrenzenden Bauteilen, z. B. Wand, Decke oder Boden einbauen. Die Breite des Randdämmstreifens ist entsprechend der vorgesehenen Dämmstoffdicke auszuwählen einschließlich aller Materialien bzw. Zulagen für das dauerelastische Versiegeln getrennter Wand- und Deckenanschlüsse für die Dämmplatten-Konstruktion an Massivwand/-decke. Es sind elastoplastische Fugenmaterialien einzusetzen, die eine Dauerbewegungsaufnahme von mindestens 20 % haben müssen. Die Versiegelung und Untergrundvorbereitung ist gemäß den Richtlinien des Dichtstoffherstellers auszuführen.Die Fuge ist in der Putzebene dauerelastisch zu versiegeln. Produkt: Einheit lfmEinheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  EUR |
|  |  |