**Putzsysteme - Innendämmung**

|  |  |
| --- | --- |
| **Armierungsputz**  Leichtspachtel weiß nach Herstellerangaben vollflächig in einer Mindestdicke von 5 mm und einer Maximaldicke von 10 mm mittels 10er Zahntraufel auftragen. Armierungsgewebe (Flächengewicht 160g/m²) eindrücken und in das obere Drittel der Armierungsschicht einarbeiten. Die Überarbeitung mit Leichtspachtel am Folgetag, nachfolgende Beschichtungen mit mineralischen Edelputzen nach mind. 7 Tage Standzeit.  **Produkt: SAKRET Leichtspachtel weiß SAKRET Armierungsgewebe**  Einheit m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
|  |  |