**Putzsysteme - Innendämmung**

|  |  |
| --- | --- |
| **Fliesen auf Calciumsilikat-Dämmplatten**  Die Grundlage bildet ein klebegeeigneter Untergrund, bestehend aus SAKRET Leichtmörtel und SAKRET Armierungsgewebe sowie eine zusätzliche Verdübelung mittels Schraubdübel, Tellerdurchmesser ≥ 60 mm (nass in nass) durch das Gewebe hindurch mit ca. 4 Stück/m² im tragfähigen Untergrund.  Das Fliesengewicht ist auf max. 15 kg/m² begrenzt.  Verbrauch Dübel:  ca. 4 Stück/m² nass in nass, Dämmstoffdübel mit Tellerdurch-messer ≥ 60 mm   * SAKRET STR U 115, bis 60 mm Dämmstärke * SAKRET STR U 135, bis 80 mm Dämmstärke * SAKRET STR U 155, bis 100 mm Dämmstärke   weitere Längen auf Anfrage  oder gleichwertig  Produkt:  Einheit m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
|  |  |