**Putzsysteme - Innendämmung**

|  |  |
| --- | --- |
| **Hilfskonstruktionen über lichten Öffnungen**Zur Verklebung von den Caliciumsilikat-Dämmplatten über lichten Öffnungen (Fenster-/Türöffnungen o. ä.) ist eine Hilfskonstruktion/Abrutschsicherung vorzusehen und für den Zeitraum des Abbindevorganges der Dämmplatten am Untergrund vorzuhalten.Produkt: Einheit lfmEinheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  EUR |
|  |  |