**Putzsysteme - Innendämmung**

|  |  |
| --- | --- |
| **Hilfskonstruktionen über lichten Öffnungen**  Zur Verklebung von den Caliciumsilikat-Dämmplatten über lichten Öffnungen (Fenster-/Türöffnungen o. ä.) ist eine Hilfskonstruktion/Abrutschsicherung vorzusehen und für den Zeitraum des Abbindevorganges der Dämmplatten am Untergrund vorzuhalten.  Produkt:  Einheit lfm  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
|  |  |