**Innenputze – Kalk-Gips-Maschinenputz fein MIP 02-F**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kalk-Gips-Maschinenputz fein MIP 02-F**Einlagig als Maschinenputz auf Mauerwerk auftragen.Putzmörtel nach DIN EN 13279 der Klasse B2/50/2Oberfläche sauber gefilztKörnung: 0 - 0,8mm**Erfüllt die Kriterien des Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) nach dem Anforderungskatalog****Produkt: RYGOL Kalk-Gips-Maschinenputz MIP 02-F**Einheit:       m²Einheitspreis:       EUR Gesamtpreis: |       EUR |