**Innenputze – Kalk-Zement-Leichtputz schnell MAP-LS**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kalk-Zement-Leichtputz schnell MAP-LS**Kalk-Zement-Leichtputz schnell MAP-LS, Typ I Unterputz mit organischen Leichtzuschlägen, CS II WC2 nach DIN EN 998-1, einlagig mindestens 15 mm Auftragsdicke in einem Arbeitsgang oder nass in nass in zwei Arbeitsgängen auf vorbereiteten Untergrund auftragen, eben und fluchtgerecht abziehen. Oberfläche sauber gefilzt (als Fliesenuntergrund Oberfläche scharf abziehen, nicht filzen)**Erfüllt die Kriterien des Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) nach dem Anforderungskatalog****Produkt: RYGOL Kalk-Zement-Leichtputz schnell MAP-LS**Einheit: m²Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  EUR |
|  |  |