**Innenputze – Kalkputz KP 02 Trass**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kalkputz Trass KP 02 Trass**Kalkputz Trass KP 02 CS I, Wc0, DIN EN 998-1 einlagig in zwei Arbeitsgängen nass in nass mind. 10 mm, max. 15 mm Auftragsdicke auftragen; Oberfläche sauber gefilztoder: Kalkputz Trass KP 02 CS I, WC0, DIN EN 998-1 vorspritzen, aufkämmen.Zweite Lage nach 24 h mind. 5 mm aufbringen Oberfläche sauber gefilztKörnung: 0 - 1,4 mm**Erfüllt die Kriterien des Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) nach dem Anforderungskatalog****Produkt: RYGOL Kalkputz Trass, KP 02 Trass** Einheit m²Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  EUR |
|  |  |