**Innenputze – Kalkputz Öko KP ÖKO leicht**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kalkputz Öko KP ÖKO leicht**Schadstoffgeprüfter rein mineralischer Kalk- Maschinenputz CS II Wc0 nach DIN EN 998-1 zweilagig oder nass in nass in zwei Arbeitsgängen in 10 bis 15 mm Auftragsdicke auftragen.Oberfläche sauber gefilzt (als Fliesenuntergrund Oberfläche scharf abziehen, nicht filzen)Körnung 0 - 1,4 mm**Erfüllt die Kriterien des Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) nach dem Anforderungskatalog****Produkt: RYGOL Kalkputz Öko KP ÖKO leicht**Einheit m²Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  EUR |
|  |  |