**Innenputze – Kalkputz Öko KP ÖKO leicht**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kalkputz Öko KP ÖKO leicht**  Schadstoffgeprüfter rein mineralischer Kalk- Maschinenputz CS II Wc0 nach DIN EN 998-1 zweilagig oder nass in nass in zwei Arbeitsgängen in 10 bis 15 mm Auftragsdicke auftragen.  Oberfläche sauber gefilzt (als Fliesenuntergrund Oberfläche scharf abziehen, nicht filzen)  Körnung 0 - 1,4 mm  **Erfüllt die Kriterien des Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) nach dem Anforderungskatalog**  **Produkt: RYGOL Kalkputz Öko KP ÖKO leicht**  Einheit m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
|  |  |