**Innenputze – Maschinen-Putz-Innen MPI 01**

|  |  |
| --- | --- |
| **Maschinen-Putz-Innen MPI 01**Maschinenputz, CS II Wc0, DIN EN 998-10 auf vorbereiteten Untergrund einlagig in zwei Arbeitsgängen nass in nass 10 bis 15 mm Auftragsdicke auftragen.Oberfläche sauber filzen (als Fliesenuntergrund Oberfläche scharf abziehen, nicht filzen)Körnung: 0 - 0,8 mm**Erfüllt die Kriterien des Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) nach dem Anforderungskatalog****Produkt: RYGOL Maschinen-Putz-Innen MPI 01**Einheit: m²Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  EUR |
|  |  |