**Putzgrundvorbereitungen**

|  |  |
| --- | --- |
| **Entfernen vorhandener Beschichtungen**Alle losen und nicht tragfähigen Schichten sind zu entfernen. Abblätternde Anstriche sind mit dem Dampfstrahlgerät abzustrahlen. Anfallendes Material und Abwasser sind vollständig zu sammeln und gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zu entsorgen.Einheit m²Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  EUR |
|  |  |