**Putzgrundvorbereitungen**

|  |  |
| --- | --- |
| **Haftbrücken für Kalk- und Kalk-Zementputze** |  |
|  |  |
| **Putzhaftmörtel grau**  Mineralische Haftbrücke CS IV W2 nach DIN EN 998-1, als Untergrundvorbehandlung für nachfolgende Grundputze einschl. Armierungsgewebe bei Betonteilen im Mauerwerk, bei Wärmedämmplatten, im Bereich von StB-Stützen etc.  Doppelte Gewebeeinlage, mind. 20 cm von allen Seiten auskragen lassen.  Auftragsdicke ca. 5 mm, Oberfläche mit Zahntraufel horizontal aufkämmen  Vorhandener Untergrund:  **Erfüllt die Kriterien des Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) nach dem Anforderungskatalog**  **Produkt: RYGOL Renovierspachtel RS**  Einheit m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
|  |  |
| **Putzhaftmörtel weiß**  Mineralische Haftbrücke CS III W2 nach DIN EN 998-1, als Untergrundvorbehandlung für nachfolgende Grundputze einschl. Armierungsgewebe bei Betonteilen im Mauerwerk, bei Wärmedämmplatten, im Bereich von StB-Stützen etc.  Doppelte Gewebeeinlage, mind. 20 cm von allen Seiten auskragen lassen.  Auftragsdicke ca. 5 mm, Oberfläche mit Zahntraufel horizontal aufkämmen  Vorhandener Untergrund:  **Erfüllt die Kriterien des Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) nach dem Anforderungskatalog**  **Produkt: RYGOL Flex-Fassadenspachtel FSP**  Einheit m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |