**Putzgrundvorbereitungen**

|  |  |
| --- | --- |
| **Putzprofile und Anputzleisten** |  |
|  |  |
| **Hinweis**  Putzträger/Putzprofile sind in folgenden Bereichen aus Edelstahl auszuführen:   * in Feuchträumen * im Sockel- und erdberührten Bereichen * in Sanierputzsystemen |  |
|  |  |
| **Drahteckwinkel – Außenputz**  Drahteckwinkel an Gebäudekanten und -öffnungen auf Unterputzdicke mit geeignetem Mörtel auf vorbereiteten Untergrund lot- und fluchtrecht anbringen.  Putzdicke: mm  Material:  rostfreier Edelstahl  verzinkt  **Produkt: RYGOL Drahteckwinkel AP  RYGOL Drahteckwinkel APA asymmetrisch**  Einheit lfm  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
|  |  |
| **Putzeckleiste, verzinkt - Innenputz**  Kantenprofil aus verzinktem Stahlblech an Gebäudekanten und ‑öffnungen auf Unterputzdicke mit Ansetzmörtel auf vorbereiteten Untergrund lot- und fluchtrecht anbringen.  Putzdicke: mm  **Produkt: RYGOL Putzeckleiste 1007**  Einheit lfm  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Putzeckleiste Edelstahl – Innenputz**  Kantenprofil aus rostfreiem Edelstahl an Gebäudekanten und -öffnungen auf Unterputzdicke mit Ansetzmörtel auf vorbereiteten Untergrund lot- und fluchtrecht anbringen.  Putzdicke: mm  **Produkt: RYGOL Putzeckleiste, Edelstahl**  Einheit lfm  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
|  |  |
| **Putzabschlussprofil**  Putzabschlussprofil auf Fertigputzdicke mit geeignetem Mörtel auf vorbereiteten Untergrund lot- und fluchtrecht anbringen.    Putzdicke: mm    Material: verzinkt  **Produkt: RYGOL Putzabschlussprofil 1222**  Einheit lfm  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
|  |  |
| **Anputzleiste**  Selbstklebendes Kunststoff-Profil als schlagregendichten und UV-beständigen Anschluss an Fenster- und Türrahmen anbringen.  Breite:  9 mm  12mm  **Produkt: RYGOL Anputzleiste MINI**  Einheit lfm  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
|  |  |
| **Bossenprofil - Außenputz**  Liefern und Anbringen eines Bossenprofiles aus Aluminium weiß mit Grundbeschichtung an den Untergrund und Herausarbeiten der Bossenstruktur ca. 10 mm  Putzdicke: 20 mm  **Produkt: RYGOL Bossenprofil 9295**  Einheit lfm  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis | EUR |