**Innenputze – Gips-Leicht-Glättputz MIP-GL**

|  |  |
| --- | --- |
| **Gips-Leicht-Glättputz MIP-GL**  Gips-Maschinen-Glättputz MIP-GL, Gipsleicht-Putztrockenmörtel der Klasse B4/50/2 gemäß DIN EN 13279-1 auf vorbereitete Wandflächen auftragen.  Oberfläche geglättet  **Erfüllt die Kriterien des Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) nach dem Anforderungskatalog**  Auftragsdicke 10 mm Körnung: 0 - 1mm  Oberflächengüte nach Merkblatt 3 "Putzoberflächen im Innenbereich":  ( ) Q2  ( ) Q3  ( ) Q4  **Produkt: RYGOL Gips-Leicht-Glättputz MIP-GL**  Einheit: m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
|  |  |