**Putzsysteme - Innendämmung**

|  |  |
| --- | --- |
| **Befestigung von leichten Lasten**Leichte, ruhende Lasten (bis 6,0 kg Einzelgewicht) können in den Calciumsilikat-Dämmplatten befestigt werden. Der Achsabstand ist dabei so zu wählen, dass nur ein Dübel je Dämmstoffplatte gesetzt wird. Befestigungsmittel für leichte/ruhende Lasten, z. B.:* Flachdübel (bis 3 kg)
* Spiraldübel 50 (bis 4 kg)/85 (bis 5 kg)/120 (bis 6 kg) mm
* Fischer Spiraldübel FID 50 (bis 5 kg)

Produkt: Einheit St.Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  EUR |
|  |  |
| **Befestigung von schweren Lasten**Schwere Lasten (über 6 kg Einzelgewicht), Konsol- oder statisch tragende Lasten sind durch den Dämmstoff hindurch im tragfähigen Untergrund zu verankern. Ggf. ist bei Konsollasten ein statischer Nachweis mit beizufügen.Befestigungsmittel für Konsol- bzw. statisch tragende Lasten, z. B.:* Fischer Therm**a**x, Lastklasse:
*

Angebotenes Erzeugnis/System: Einheit St.Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  EUR |
|  |  |