**Putzsysteme - Innendämmung**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kantenschutz**  Kantenschutz an Außenecke aus geeignetem Gewebewinkel (für z. B. Wärmedämm-Verbundsystem) fachgerecht einbauen. Gewebewinkel mit SAKRET Leichtmörtel auf die Calciumsilikat-Dämmplatten aufsetzen. Armierungsgewebe über den Gewebewinkel legen und einbetten.  **Produkt: SAKRET Gewebeeckschutzwinkel GEV**  Einheit lfm  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
|  |  |