**Putzsysteme - Innendämmung**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kantenschutz**Kantenschutz an Außenecke aus geeignetem Gewebewinkel (für z. B. Wärmedämm-Verbundsystem) fachgerecht einbauen. Gewebewinkel mit SAKRET Leichtmörtel auf die Calciumsilikat-Dämmplatten aufsetzen. Armierungsgewebe über den Gewebewinkel legen und einbetten.**Produkt: SAKRET Gewebeeckschutzwinkel GEV**Einheit lfmEinheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  EUR |
|  |  |