**Putzsysteme - Innendämmung**

|  |  |
| --- | --- |
| **Untergrundvorbehandlung**  Nichttragfähige Altputze sind abzutragen und Altputzreste fachgerecht zu entsorgen. Betongrate sind zu entfernen. Freigelegte Flächen mit Stahlbesen oder geeigneten Verfahren von Putzresten und haftungsmindernden Stoffen restlos säubern. Für den Verbleib von Gipsputz/gipshaltigen Putzen als tragfähiger Untergrund ist das Technisches Merkblatt: „Verarbeitung auf Gipsputzen/gipshaltigen Putzen“ zwingend zu beachten.  Unebenheiten von \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ mm bis \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ mm pro lfm  Einheit m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
|  |  |
| **Untergrundvorbehandlung**  Um die RYGOL Calciumsilikat-Dämmplatten vollflächig auf den zu dämmenden massiven Wandflächen (keine Trockenbaukonstruktionen) verkleben zu können, sind Putzfehlstellen und Unebenheiten mittels eines Kalk-Zementputzes auszugleichen. Putzkategorie CS II nach DIN EN 998‑1 (Ebenheitstoleranzen in der Fläche von 3 bis 5 mm pro lfm sind zulässig).  Bei aufgebrachten Putzausgleichsschichten sind die Trocknungszeiten nach DIN V 18550 einzuhalten.  Unebenheiten von \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ mm bis \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ mm pro  Produkt:  Einheit m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
|  |  |
| **Untergrundvorbehandlung**  Trennschichten (z. B. Farben, Tapeten, Schalöl o. ä.) von behandelten Wand‑/Deckenflächen unter Verwendung von geeigneten Reinigungsmitteln/ Verfahren säubern. Abfälle fachgerecht auffangen und fachgerecht entsorgen.  Produkt:  Einheit m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Untergrundverfestigung**  Kreidende und sandende mineralische oder dispersionshaltige Untergründe mit einem lösemittelfreien Produkt auf Kunstharzbasis nach Herstellervorschrift festigen.  **Produkt: SAKRET Tiefengrund TGW**  Einheit m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
|  |  |