**Innenputze – Kalk-Gips-Maschinenputz MIP 02**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kalk-Gips-Maschinenputz MIP 02**Putzmörtel nach DIN EN 13279 der Klasse B2/50/2Einlagig als Maschinenputz auf Mauerwerk auftragen.Oberfläche sauber gefilztKörnung: 0 - 1,4 mm**Erfüllt die Kriterien des Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) nach dem Anforderungskatalog****Produkt: RYGOL Kalk-Gips-Maschinenputz MIP 02** Einheit:       m²Einheitspreis:       EUR Gesamtpreis: |       EUR |