**Innenputze – Kalk-Gips-Maschinenputz MIP 05**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kalk-Gips-Maschinenputz MIP 05**  Kalk-Gips-Maschinenputz, Putzmörtel nach DIN EN 13279 der Klasse B2/50/2 einlagig in zwei Arbeitsgängen nass in nass 10 bis 15 mm Auftragsdicke auf vorbereiteten Untergrund auftragen  Oberfläche sauber gefilzt (als Fliesenuntergrund Oberfläche scharf abziehen, nicht filzen)  Körnung 0 - 0,8mm  **Erfüllt die Kriterien des Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) nach dem Anforderungskatalog**  **Produkt: RYGOL Kalk-Gips-Maschinenputz MIP 05**  Einheit: m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
|  |  |