**Innenputze – Kalkputz KP 01**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kalkputz KP 01**Kalkputz KP 01, CS I, WC0, DIN EN 998-1 einlagig in zwei Arbeitsgängen nass in nass in 10 bis 15 mm Auftragsdicke auf vorbereiteten Untergrund auftragen; die maximalen Schichtdicken bei KP 1 (10 mm) pro Putzlage sind einzuhalten. Gegebenenfalls mehrlagig arbeiten. Vorhergehende Putzlagen sind aufzurauen. Oberfläche sauber gefilztKörnung: 0 – 0,8 mm**Erfüllt die Kriterien des Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) nach dem Anforderungskatalog****Produkt: RYGOL Kalkputz KP 01**Einheit m²Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  EUR |
|  |  |