**Innenputze – Kalkputz leicht fein**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kalkputz leicht fein KP leicht fein**Mineralischer Kalk-Maschinenputz der Kategorie LW CS II WC0 (DIN EN 998-1) zweilagig oder nass in nass in zwei Arbeitsgängen in 10 - 15 mm Dicke auf vorbereiteten Untergrund auftragen, Oberfläche sauber gefilztKörnung 0 - 8 mm**Erfüllt die Kriterien des Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) nach dem Anforderungskatalog**P**rodukt: RYGOL Kalkputz leicht fein KP leicht fein**Einheit m²Einheitspreis: EUR Gesamt: |  EUR |
|  |  |