**Putzgrundvorbereitungen**

|  |  |
| --- | --- |
| **Haftbrücken für gipshaltige Putze** |  |
|  |  |
| **Gipshaftmörtel**Gipshaftmörtel auf Kalk-Gipsbasis B2/50/2 nach DIN EN 13279-1 als Haftbrücke auf XPS Platten und/oder glatten Betonuntergründen aufbringen.**Erfüllt die Kriterien des Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) nach dem Anforderungskatalog****Produkt: RYGOL Gipshaftmörtel GHM**Einheit m²Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  EUR |
|  |  |
| **Betonhaftbrücke**Aufbringen einer quarzgefüllten Haftbrücke auf Kunstharz-Basis auf stark saugenden oder glatten Betonflächen.**Produkt: RYGOL Betonhaftbrücke BHR**Einheit m²Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  EUR |
|  |  |