**Putzgrundvorbereitungen**

|  |  |
| --- | --- |
| **Haftbrücken für gipshaltige Putze** |  |
|  |  |
| **Gipshaftmörtel**  Gipshaftmörtel auf Kalk-Gipsbasis B2/50/2 nach DIN EN 13279-1 als Haftbrücke auf XPS Platten und/oder glatten Betonuntergründen aufbringen.  **Erfüllt die Kriterien des Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) nach dem Anforderungskatalog**  **Produkt: RYGOL Gipshaftmörtel GHM**  Einheit m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
|  |  |
| **Betonhaftbrücke**  Aufbringen einer quarzgefüllten Haftbrücke auf Kunstharz-Basis auf stark saugenden oder glatten Betonflächen.  **Produkt: RYGOL Betonhaftbrücke BHR**  Einheit m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
|  |  |