**Putzgrundvorbereitungen**

|  |  |
| --- | --- |
| **Mauerwerksinstandsetzung** |  |
|  |  |
| **Hohlstellen entfernen**Nicht tragfähige Putzschichten/-stellen entfernen, mürben und losen Fugenmörtel mind. 2 cm tief auskratzen. Untergrund mit Stahlbesen gründlich säubern und Staub entfernen.Die Entsorgung wird gesondert vergütet.Einheit m²Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  EUR |
|  |  |
| **Ausbessern von Fehlstellen - Vertiefungen egalisieren**Egalisieren von groben Vertiefungen und Unebenheiten des Untergrundes mit einem Werktrockenmörtel auf Trasskalk-Basis DIN EN 998-2, M 2,5. Oberfläche während des Ansteifens aufrauen.**Erfüllt die Kriterien des Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) nach dem Anforderungskatalog****Produkt: SAKRET Trasskalkmörtel TKM**Einheit m²Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  EUR |
|  |  |
| **Reinigung trocken**Den Putzgrund mit Stahlbesen trocken reinigen. Staub gründlich abkehren oder abblasen mit ölfreier DruckluftEinheit m²Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  EUR |
|  |  |
| **Reinigung nass**Verunreinigungen, Schmutz, Staub und lose anhaftende Substanzen mit Hochdruckreiniger entfernen. Anfallendes Material und Abwasser sind vollständig zu sammeln und gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zu entsorgen. Einheit m²Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  EUR |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Reinigung und Desinfektion**Algen- und moosbefallene Flächen mit einer Biozidlösung nach Vorschrift des Herstellers zweimal behandeln.Einzukalkulieren ist die ggf. vorher erforderliche mechanische Bearbeitung und das schonende Abwaschen mit Hochdruckreiniger.**Produkt: SAKRET Biosan BS**Einheit m²Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  EUR |
|  |  |
| **Entfernen von Schalöl**Schalölreste oder andere Fette mit einem lösungsmittelfreien Konzentrat mittels Hochdruck– oder Kaltreinigung entfernen.**Produkt: RYGOL Schalölreiniger**Einheit m²Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  EUR |
|  |  |