**MUSTERLEISTUNGSVERZEICHNIS**

**RYGOL Wärmedämmputz WDP 070**

**Spritzbewurf**

Normalputzmörtel, CS IV W1 nach DIN EN 998-1 als volldeckenden

Spritzbewurf aufbringen. Die Sinterhaut ist nach dem Ansteifen mit einem Besen zu entfernen.

**Erfüllt die Kriterien des Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) nach dem Anforderungskatalog**

**Produkt: RYGOL Zement-Maschinenputz, Spritzbewurf MZP 04**

Einheit m²

Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: EUR

**Putzanschlussgewebeleiste**

Liefern und Einbau einer zweiteiligen, entkoppelten Kunststoff-Gewebeleiste mit Teleskop-Mechanismus, Sk-PE-Dichtband und Schutzlasche

Einbau gem. Herstellerrichtlinie

**Produkt: z. B. Gewebeleiste W 30**

Einheit m²

Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: EUR

**Kantenprofil**

Kantenprofil mit Ansetzmörtel am Untergrund befestigen. Ermöglicht unterschiedliche Putzdicken der Laibung durch seitliches Verschieben. PVC-Überzüge nicht überputzen, nach Putzvorgang frühzeitig reinigen.

**Produkt: RYGOL Kantenprofil WDP**

Einheit m²

Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: EUR

**Kantenschutz mit Gewebeeckwinkel, verstärkt**

Als Zulage zur Systemarmierung ist ein Kantenschutz aus

Kunststoff-Eckschutzschiene und Glasfasergewebe,

herzustellen. Schenkellänge 10x15 cm

Der Gewebeeckwinkel ist vor der vollflächigen Armierung anzubringen.

Armierungsgewebe über den Eckwinkel legen und einbetten

(10 cm überlappen).

**Produkt: SAKRET Gewebeeckwinkel, verstärkt**

Einheit m²

Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: EUR

**Dämmputzträger**

Putzträger von verzinktem Putzträger bei schwierigen Untergründen z. B. Altmauerwerk, Putz, Beton etc. vollflächig anbringen. Mit Überlappung im Stoßbereich bzw. auf benachbarte Bauteile von mind. 10 cm, bzw. nach Herstellerangaben fach- und sachgerecht anbringen.

**Produkt: z.B. Welnet 20/90 oder 30/125 8 Dübel/m²**

Einheit m²

Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: EUR

**Wärmedämmputz WDP 070**

Wärmedämmputz CS I Wc1 T 1 nach DIN EN 998-1

WDP \_\_\_\_\_\_\_\_\_ cm dick auftragen, bei einer Auftragsstärke von mehr als 50 mm

in 2 Arbeitsgängen aufbringen. Die entstehende Sinterhaut ist jeweils zu entfernen.

Die Aushärtezeit von 1 Tag/10 mm Auftragsstärke, jedoch mindestens 7 Tage ist zu beachten.

Die Oberfläche wird für den nachfolgenden Ausgleichsputz aufgeraut.

**Erfüllt die Kriterien des Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) nach dem Anforderungskatalog**

**Produkt: RYGOL Wärmedämmputz WDP 070**

Einheit m²

**Ausgleichsputz**

Mineralischen Ausgleichsputz LW CS III Wc2 der EN 998 Teil 1

auf Wärmedämmputz 5 - 7 mm auftragen

einschließlich Einlegen eines alkalibeständigen Glasfasergewebes

Überlappung im Stoßbereich 100 mm, auf benachbarte Bauteile 200 mm.

Ecken von Fenstern und Türöffnungen sind zusätzlich mit diagonal angeordneten

Streifen des gleichen Armierungsgewebes zu bewehren.

**FSP-L erfüllt die Kriterien des Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) nach dem Anforderungskatalog**

**Produkt: RYGOL Flex-Fassadenspachtel Superleicht FSP-L   
SAKRET Armierungsgewebe 4 x 4 mm**

Auftragsdicke: 5 - 7 mm

Einheit m²

**Ausgleichsputz Leibungen**

Mineralischen Ausgleichsputz LW CS III Wc2 der EN 998 Teil 1

auf Wärmedämmputz 5-7 mm auftragen einschließlich Einlegen eines alkalibeständigen Glasfasergewebes im Bereich der Leibungen.

**FSP-L erfüllt die Kriterien des Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) nach dem Anforderungskatalog**

Auftragsdicke: 5 - 7 mm

**Produkt: RYGOL Flex-Fassadenspachtel leicht FSP–L**

Einheit m²

**Mineralischer Edelputz**

Mineralischer Edelputz auf Kalk-Zementbasis, wasserabweisend, CR CS II Wc 2 nach DIN EN 998-1, fachgerecht anmischen, in Kornstärke auftragen und strukturieren.

**Erfüllt die Kriterien des Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) nach dem Anforderungskatalog**

**Produkt:**  **RYGOL Scheibenputz SCP 2, SCP 3 weiß** **RYGOL Scheibenputz SCP 2, SCP 3, eingefärbt**

Einheit m²

**Fassadenanstrich**

Liefern und 2-maliges Auftragen einer strukturerhaltenden, wetterbeständigen und hoch wasserdampfdiffusionsfähigen Fassadenfarbe auf Silikonharzbasis,

algizid und fungizid eingestellt

Produkt:  **SAKRET Silikonharzfarbe weiß** **SAKRET Silikonharzfarbe eingefärbt Farb.Nr.:**

Einheit m²