**Putzsysteme - Innendämmung**

|  |  |
| --- | --- |
| **Oberputz**  Die Leichtspachtel in Kornstärke überarbeiten und sauber filzen.  **Produkt: SAKRET Leichtspachtel weiß**  Einheit m²  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
|  |  |
| **Alternativ**  **Oberputz – mineralischer Edelputz**  Aufziehen und Strukturieren eines mineralischen Edelputzes CS II W2 nach DIN EN 998-1 Oberflächengestaltung nach Wahl des Auftraggebers.  Farbton nach Wahl des Auftraggebers nach SAKRET Farbtonblock.  **Mineralische Edelputze, z. B:**   * **RYGOL Bayerischer Feinputz** * **RYGOL Edelflzputz EFP** * **RYGOL Edeldekor leicht, ED – L** * **weitere siehe Lieferprogramm**   Produkt:  Einheit m²  Einheitspreis: EUR Gesamt: | EUR |
|  |  |