**Putzsysteme - Innendämmung**

|  |  |
| --- | --- |
| **Anschlüsse an Fensterrahmen/Türen**  Elastische Entkopplung und zugleich luftdichter Abschluss zwischen der Dämmung und Fensterrahmen/Türen und Durchdringungen mittels geeigneter Putzleistenprofile (z. B. APU IDEAL)  **Produkt: SAKRET APU IDEAL**  Einheit lfm  Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: | EUR |
|  |  |