**Putzsysteme - Innendämmung**

|  |  |
| --- | --- |
| **Oberputz** Die Leichtspachtel in Kornstärke überarbeiten und sauber filzen.**Produkt: SAKRET Leichtspachtel weiß**Einheit m²Einheitspreis: EUR Gesamtpreis: |  EUR |
|  |  |
| **Alternativ****Oberputz – mineralischer Edelputz**Aufziehen und Strukturieren eines mineralischen Edelputzes CS II W2 nach DIN EN 998-1 Oberflächengestaltung nach Wahl des Auftraggebers.Farbton nach Wahl des Auftraggebers nach SAKRET Farbtonblock.**Mineralische Edelputze, z. B:*** **RYGOL Bayerischer Feinputz**
* **RYGOL Edelflzputz EFP**
* **RYGOL Edeldekor leicht, ED – L**
* **weitere siehe Lieferprogramm**

Produkt: Einheit m²Einheitspreis: EUR Gesamt: |  EUR |
|  |  |